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	Induktions-Kocheinheit mit
2 Heizzonen Salvis Smartline

	
	

	
	Induktionsgerät für temperaturgenaues Arbeiten und kurze Reaktionszeiten 

	
	

	
	· Individuell

· Modular

· Vielseitig



Besondere Merkmale

· Minimaler Energieverbrauch, schnelle Ankochzeit, geringe Wärmeabstrahlung

Ausführung:
· Kochzonen von 150 bis 3500 resp. 5000 Watt regelbar

· Kocheinheit mit 2 Kochzonen für induktionsfähige Töpfe mit einem Bodendurchmesser ab 120 mm
· Elektronische Topferkennung mit optischer Anzeige bei nicht geeigneten Töpfen

· CERAN-Stellfläche 340 x 560 mm

· Heizzonen elektronisch stufenlos regelbar mit Thermostat (Überhitzungsschutz)

· 2 Rundspulen Ø 220 mm

· Induktionsgenerator mit Fettfilter
· Gerät als Tisch- oder Einbaumodell erhältlich

· Tischmodell mit 1,5 m Anschlusskabel. Stecker nicht enthalten

Unterlagen:

· Installations- und Bedienungshandbuch

Technische Daten

	Aussenmasse:

                        Breite

                        Tiefe

                        Höhe
	380 mm

600 mm

208 / 218 mm ( + 40mm Abstand zu einer Wand)

	Leistung

Spannung
	2 x 3,5 kW / 2 x 5,0 kW
400 V, 3 AC 

	Frequenz
Elektroanschluss
Absicherung
	50 / 60 Hz
3/PE
3 x 16 A

	Prüfungen und Zertifikate


	CE

	Schutzart
	IPX4


Technische Änderungen vorbehalten!
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