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	Fritteuse Salvis Smartline 
Ausführung:


geplant:

Typ:



Tisch- oder Einbaugerät
Masse (BTH):    


380 x 600 x 208 / 218 mm
Fassungsvermögen:

6 – 7 Liter

Leistung

 

6,0 kW
Spannung: 


400 V 3/N/AC
Frequenz:


50 / 60 Hz

Elektroanschluss:


3 / N / PE
Absicherung:


3x 16 A
Prüfungen und Zertifikate

CE

	angeboten:
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Friteuse mit elektromechanischer Steuerung für goldgelbes und knuspriges Frittiergut

	
	Besondere Merkmale

· Schnelle Aufheizzeit

· Temperatur thermostatisch von 100 bis 190 °C regelbar

· Bis 40 Portionen Pommes Frites pro Stunde

· Heizkörper heraus kippbar, inkl. Frittierkorb und Flachdeckel

Ausführung:
· Bewährte Frittiertechnik aus dem Hause Salvis

· Tiefgezogene Ölwanne mit Kaltzone sowie Abtropffläche mit Gefälle zum Becken

· Elektromechanische, stufenlos regelbare Steuerung, Drehknopf-Bedienung

· Mit Aufhängevorrichtung für Frittierkorb

· Thermostat mit Überhitzungsschutz

· Ölpflege mittels externem Filtersystem und Ölauffangbehälter in optionalem Entleerungsbehälter

· Auslauf über Sicherheitsablasshahn

· Gerät als Tisch- oder Einbaumodell erhältlich

· Tischmodell mit 1,5 m Anschluss Kabel, Stecker nicht enthalten

Unterlagen:

· Installations- und Bedienungshandbuch

Technische Änderungen vorbehalten!


	
	

	
	Hersteller:
Salvis AG, Oftringen
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