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	Induktions-Wok Salvis Smartline 
Ausführung:


geplant:

Typ:



Tisch- oder Einbaugerät
Masse (BTH):    


380 x 600 x 208 / 218
Leistung

 

3,5 / 5,0 kW
Spannung: 


230 V 1/N/AC / 400 V 3 AC
Frequenz:


50 / 60 Hz

Elektroanschluss:


1/N/PE / 3/PE
Absicherung:


16 A / 3 x 16 A
Prüfungen und Zertifikate

CE

	angeboten:
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Induktions-Wok mit stufenloser Temperaturregelung für punktgenaues Garen

	
	Besondere Merkmale

· Moderne Induktions-Kocheinheit für Wok-Pfanne  Ø 360 mm mit induktionstauglichem Boden

· Minimaler Energieverbrauch, schnelle Ankochzeit, geringe Wärmeabstrahlung

· Heizzone elektronisch stufenlos regelbar mit Thermostat (Überhitzungsschutz)

Ausführung:
· Die Kochzone ist von 150 bis 3500 / 5000 Watt regelbar

· Automatische Topferkennung, Kochgeschirr mit magnetischem Boden erforderlich

· Eingelassene Ceran-Küvette mit Rundspulenanordnung gewickelt für optimalen Wirkungsgrad

· Gerät als Tisch- oder Einbaumodell erhältlich

· Tischmodell mit 1,5 m Anschluss Kabel, Stecker nicht enthalten

· Induktionsgenerator mit Fettfilter

Unterlagen:

· Installations- und Bedienungshandbuch

Technische Änderungen vorbehalten!


	
	

	
	Hersteller:
Salvis AG, Oftringen
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