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	Induktions-Wok
Salvis Smartline

	
	

	
	Induktions-Wok mit stufenloser Temperaturregelung für punktgenaues Garen

	
	

	
	· Individuell

· Modular

· Vielseitig



Besondere Merkmale

· Moderne Induktions-Kocheinheit für Wok-Pfanne  Ø 360 mm mit induktionstauglichem Boden
· Minimaler Energieverbrauch, schnelle Ankochzeit, geringe Wärmeabstrahlung

· Heizzone elektronisch stufenlos regelbar mit Thermostat (Überhitzungsschutz)

Ausführung:
· Die Kochzone ist von 150 bis 3500/5000 Watt regelbar
· Automatische Topferkennung, Kochgeschirr mit magnetischem Boden erforderlich

· Eingelassene Ceran-Küvette mit Rundspulenanordnung gewickelt für optimalen Wirkungsgrad

· Induktionsgenerator mit Fettfilter

· Gerät als Tisch- oder Einbaumodell erhältlich
· Tischmodell mit 1,5 m Anschlusskabel. Stecker nicht enthalten

Unterlagen:

· Installations- und Bedienungshandbuch

Technische Daten

	Aussenmasse:

                        Breite

                        Tiefe

                        Höhe
	380 mm

600 mm

208 / 218 mm (+40mm Abstand zu einer Wand)

	Leistung

Spannung
	3,5 kW / 5,0 kW

230 V 1 /N/AC / 400 V 3 AC

	Frequenz
Elektroanschluss
Absicherung
	50 / 60 Hz
1/N/PE / 3/PE
16 A / 3 x 16 A

	Prüfungen und Zertifikate


	CE

	Schutzart
	IPX4


Technische Änderungen vorbehalten!
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