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	Griddle-Platte breit Salvis Smartline 
Ausführung:


geplant:

Typ:



Tisch- oder Einbaugerät
Masse (BTH):    


580 x 600 x 208 / 218mm
Leistung

 

2 x 4,0 kW
Spannung: 


400 V 3 AC
Frequenz:


50 / 60 Hz

Elektroanschluss:


3/PE

Absicherung:


20 A
Prüfungen und Zertifikate

CE

	angeboten:

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

………………………………
...........................................



	
Leistungsstarkes Grillgerät für beste Bratergebnisse mit minimalem Fetteinsatz

	
	Besondere Merkmale

· Flexibles Mehrzweckgerät zum Braten

· Temperatur stufenlos thermostatisch regelbar bis 250 °C

· Griddleplatte aus unbeschichtetem, rostfreiem Spezialstahl

· Gleichmässige Wärmeverteilung

Ausführung:
· Griddle-Fläche glatt, 550 x 450 mm

· Integrierte Fettauffangschale aus CNS im vorderen Plattenbereich

· Ecken sind gerundet, fugenlos verschweisst

· Sicherheitstemperaturbegrenzer

· Gerät als Tisch- oder Einbaumodell erhältlich

· Tischmodell mit 1,5 m Anschlusskabel. Stecker nicht enthalten

Unterlagen:

· Installations- und Bedienungshandbuch

Technische Änderungen vorbehalten!


	
	

	
	Hersteller:
Salvis AG, Oftringen
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