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	Griddle-Platte breit Salvis Smartline 800

Ausführung:			geplant:

Typ:				Tisch- oder Einbaugerät
Masse (BTH):    			780 x 615 x 208 / 218mm
Leistung		 		2 x 4,2 kW
Spannung: 			400 V 3N AC
Frequenz:			50 / 60 Hz
Elektroanschluss:			3/PE
Absicherung:			3 x 16 A
Prüfungen und Zertifikate		CE

	

angeboten:
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		Leistungsstarkes Grillgerät für beste Bratergebnisse mit minimalem Fetteinsatz

	
	
Besondere Merkmale

· Flexibles Mehrzweckgerät zum Braten
· Temperatur stufenlos thermostatisch regelbar bis 250 °C
· Griddleplatte aus unbeschichtetem, rostfreiem, fein polierten
 Spezialstahl 1.2316
· Gleichmässige Wärmeverteilung

Ausführung:

· Griddle-Fläche glatt, Bratfläche 704x506mm 
· Integrierte Fettauffangschublade aus CNS , leicht von vorne herausnehmbar, mit Überlauf
· Ecken sind gerundet, fugenlos verschweisst
· Sicherheitstemperaturbegrenzer
· Gerät als Tischmodell erhältlich
· mit 1,5 m Anschlusskabel. Stecker nicht enthalten

Unterlagen:
· Installations- und Bedienungshandbuch


Technische Änderungen vorbehalten!

	
	

	
	
Hersteller:	Salvis AG, Oftringen
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